**Описание предмета закупки (техническое задание / спецификация)**

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

на поставку радиаторов отопления для нужд МАОУ «Култаевская средняя школа»

 **1. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ**

**1.1.** Место поставки: (Российская Федерация, 614520, Пермский край, Пермский район, село Култаево, ул. Школьная, дом 6, склад (1 этаж)

**1.2** Упаковка, в которой передается Товар, должна соответствовать установленным стандартам и техническим условиям. Весь поставляемый Товар должен быть в оригинальной упаковке предприятия изготовителя, которая должна обеспечивать сохранность Товара при транспортировке и хранении, а также иметь все документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации и предприятием изготовителем. Поставщик несет ответственность в полном объеме за порчу или повреждение товара вследствие несоответствующей упаковки. Товар должен быть новым. Передача товара Заказчику осуществляется представителем Поставщика. Транспортировка товара Поставщиком осуществляется до места поставки.

**1.3.** Поставка товара осуществляется со дня, следующего за днем заключения Договора. Поставщик уведомляет Заказчика о готовности отгрузки товара за 1 рабочий день до даты поставки. Ответственный специалист Заказчика: **Журавлева Ольга Юрьевна +7(342)2948357. Срок поставки товара 10 календарных дней с момента подачи заявки.**

 **2. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ПРОДУКЦИИ**

**2.1.** Расчеты между Заказчиком и Поставщиком производятся после поставки каждой партии товара путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течении **7 (семи) рабочих дней** с момента подписания товарной накладной.

Цена договора формируется с учетом всех расходов, связанных с выполнением договора, в том числе стоимости транспортных затрат, всех расходов по уплате налогов, сборов, пошлин и других обязательных платежей.

**3. ПЕРЕЧЕНЬ И ОБЪЕМЫ ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | **Наименование (вид, тип) товара** | **Описание** | **Ед.изм.** | **Кол-во** |
| 1 | Радиатор отопления | Радиатор отопленияМатериал: биметаллическийВид: панельТип радиатора: 22Отопительные панели: 2Тепловая мощность, Вт: диапазон от 2000 до 2200Высота, мм: 500 Длина, мм: 1000Тип подключения: боковойЦвет: белыйДиаметр подключения: 1/2 | шт | 30 |
| 2 | Радиатор отопления | Радиатор отопленияМатериал: биметаллическийВид: панельТип радиатора: 22Отопительные панели: 2Тепловая мощность, Вт: диапазон от 1300 до 1500Высота, мм: 300Длина, мм: 1000Тип подключения: боковойЦвет: белыйДиаметр подключения: 1/2 | шт | 20 |